Sulechów, dnia 04.04.2008 roku

Sulechowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów 

Do wszystkich Wykonawców 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 64130-2008 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego typ »brygadowy«”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), poniżej wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego typ »brygadowy«”:

Pytanie:
W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typ »brygadowy«” składamy zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt 3.1.: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie samochodu na pojedynczych kołach tylnich?
Ponieważ Zamawiający określił maksymalna masę całkowitą na 3,5 tony rozwiązanie proponowane przez nas jest w zupełności wystarczające. Pozwoli ono również na znaczne obniżenie kosztów zakupu pojazdu oraz późniejszej jego eksploatacji (koszty wymiany opon, spalanie). Rozwiązanie to pozwala również na podniesienie dopuszczalnej ładowności pojazdu. Reasumując nie ma żadnych przesłanek ekonomicznych oraz jakościowych do podtrzymania przez Zamawiającego zapisu o wymogu zaoferowania pojazdu z kołami bliźniaczymi.

Odpowiedź:
Zgodnie z punktami 3.2 oraz 4.1 Rozdziału 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wyraźnie określił, że nie dopuszcza składania ofert równoważnych oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W związku z tym zaoferowany przez Oferenta samochód musi odpowiadać wymaganiom technicznym i jakościowym, przynajmniej w takim zakresie jaki został określony w punkcie 3.1 Rozdziału 1 SIWZ. Zatem skoro Zamawiający określił w punkcie a) „układ jezdny – rozstaw osi 2900 mm, tylna oś pojazdu – koła bliźniacze, napęd 4 x 2” to oznacza to, że nie dopuszcza zaoferowania samochodu innego, niż na kołach bliźniaczych. 

mgr inż. Marek Lelito
/-/
 Prezes Zarządu